Projektfeladat
Összefoglaló[footnoteRef:1] [1: .] 

	A projekt címe
	Szivárgás vizsgálat

	Felhasználás ágazata a szakmai oktatásban
	ÉPÜLETGÉPÉSZET

	Melyik szakma oktatása során alkalmazható
	Hűtő- és szellőzésrendszer-szerelő
Épületgépésztechnikus

	Felhasználási területe a feladatellátás típusában
	szakképző 

	Felhasználási időszak az oktatásban vagy vizsgán
	Releváns időszak lehet: 
- szakirányú oktatás


	A projekt összefoglalója
	A projekt során a tanulók egy megépített, működő hűtőköri maketten azonosítják a lehetséges szivárgási helyeket, majd elkészítik a szivárgáskeresési tervet. A maketten szabályos munkafolyamat szerint elektronikus szivárgásvizsgálatot végeznek, és értékelik a feltárt hibákat. A projekt célja a hűtőkör elemeinek felismerése, a műszerhasználat, a rendszerszemlélet, valamint a biztonságos és környezettudatos munkavégzés fejlesztése. A projekt eredményeként elkészül a vizsgálati pontokat tartalmazó műszaki rajz és a kitöltött szivárgásvizsgálati jegyzőkönyv.

	Várható projekttermék/produktum
	A projekt eredménye a megépített hűtőköri maketten vagy valódi berendezésen végrehajtott és jegyzőkönyvben dokumentált gyakorló szivárgásvizsgálat, amely a H–I és H–II személyképesítési kategóriák tevékenységi köréhez kapcsolódik, de önmagában nem biztosít jogosultságot az önálló munkavégzéshez.

	Duális partner bevonásának lehetősége
	igen 
Eszközök, alapanyagok biztosítása: A szakmai partner biztosíthatja a szivárgásvizsgáló műszert, a vizsgálandó hűtőberendezést, valamint a szükséges segédanyagokat. 
A projektfeladat véleményezése: A partner szakembere véleményezheti a műszaki rajzot, a szivárgásvizsgálati tervet és a jegyzőkönyvet vagy biztosítja szükséges dokumentumot saját berendezéséhez.
Szakmai konzultáció, tanácsadás: Bemutathatja a szivárgásvizsgálat üzemi gyakorlatát, valamint tanácsot adhat a mérési pontok és a vizsgálati módszer kiválasztásához. 
Helyszín biztosítása: Lehetőséget biztosíthat a feladat vállalati műhelyben, üzemben vagy szervizkörnyezetben történő végrehajtására. 
Részvétel az értékelésben: A partner képviselője szakmai visszajelzést adhat a munkavégzés szakszerűségéről, a műszerhasználatról és a jegyzőkönyv kitöltéséről. 
Teljes körű partnerség: Nem szükséges, de lehetőség szerint a partner részt vehet a feladat közös megtervezésében és a megvalósítás szakmai támogatásában. 
A projekt önálló megvalósítása a partner által: Nem, mert a feladatot a tanulónak egyénileg kell elvégeznie. 
Egyéb: A szakmai partner bemutathat valós üzemi példákat és gyakori szivárgási helyeket.

	Tanulásszervezési forma
	- egyéni munka 
- páros feladat

	Időtartam jellemzők
	4 óra

	Speciális eszközök / környezet
	 nincs

	Kulcsszavak
	· Biztonság 
· Mesterséges intelligencia 
· Mérési és ellenőrzési technológia 
· Precíz munkavégzés
· Környezetvédelem






Ágazati alapoktatásban: ÉPÜLETGÉPÉSZET ágazat 
száma, neve/
Szakirányú oktatásban: 4 0732 07 02 Hűtő- és szellőzésrendszer-szerelő
KKK érintett deszkriptor sorai az ágazati alapoktatás/ szakirányú (szakmairány közös/szakmai követelményeiből adott szakmára vonatkozó) oktatás táblázatából[footnoteRef:2]: [2: ] 

7, 10, 11, 12, 13, 14
	Projekt címe: Szivárgás vizsgálat

	Projekttermék/produktum: megépített hűtőköri maketten vagy valódi berendezésen végrehajtott és jegyzőkönyvben dokumentált gyakorló szivárgásvizsgálat

	A projektcélok meghatározása (produktum, pedagógiai célok – dokumentáció, képek, ábrák, leírások) 
a tanulók a hűtő- és szellőzésrendszer-szerelő szakma KKK-jához kapcsolódóan elsajátítsák a hűtőberendezések szivárgásvizsgálatának előkészítését, végrehajtását és dokumentálását. Fejlődjön a műszaki rajzolvasási képességük, a hűtőköri elemek felismerése, a lehetséges szivárgási helyek rendszerszerű azonosítása, valamint az elektronikus szivárgáskereső biztonságos használata. Kiemelt pedagógiai cél az önálló munkaszervezés, a pontosság, a felelősségteljes és környezettudatos gondolkodás kialakítása. A projekt tanműhelyi maketten, illetve duális partner bevonásával valódi berendezésen is megvalósítható, megfelelően képesített szakember felügyeletével. A tanulók által elkészítendő dokumentáció része a vizsgálati pontokat tartalmazó műszaki ábra, a szivárgáskeresési terv, a kitöltött jegyzőkönyv, a fényképes dokumentáció és a rövid szakmai értékelés. A projekt felkészíti a tanulókat a H–I és H–II kategóriák tevékenységi köréhez kapcsolódó szivárgásvizsgálati feladatokra, de önmagában nem biztosít jogosultságot. A konkrét feladatkiírás, a munkakörülmények és az alkalmazott berendezés adatai a függelékbe kerülnek. Mobiltelefon kizárólag oktatói engedéllyel, fényképes dokumentálásra és szakmai információkeresésre használható.

	Javasolt/tervezett időtartam: 4 óra 

	Előzetes ismeretek: 
A projektbe való bekapcsolódáshoz a tanulónak ismernie kell az egyszerű kompresszoros hűtőkör működését, fő szerkezeti elemeit és a hűtőközeg áramlási irányát. Képesnek kell lennie a műszaki rajzok és hűtéstechnikai kapcsolási ábrák értelmezésére, valamint az oldható és nem oldható csőkötések felismerésére. Alapvető ismeretekkel kell rendelkeznie a lehetséges szivárgási helyekről és a szivárgásvizsgálati módszerekről. Ismernie kell az elektronikus szivárgáskereső rendeltetésszerű használatának alapjait, továbbá a hűtőközegekkel kapcsolatos munka-, tűz- és környezetvédelmi előírásokat. Képesnek kell lennie a mérési eredmények pontos rögzítésére, a jegyzőkönyv kitöltésére és az elvégzett munka fényképes dokumentálására. A feladat megvalósításához szükséges továbbá az önálló, felelősségteljes munkavégzés és az együttműködés képessége.

	Tárgyi feltételek (rajzeszközök, szerszámok, alapanyag) 
A projekt megvalósításához szükséges egy működőképes, biztonságosan előkészített hűtőköri makett, illetve duális partner bevonása esetén egy vizsgálatra kijelölt valódi hűtőberendezés. Rendelkezésre kell állnia a berendezés műszaki rajzának, a szivárgáskeresési tervnek, a vizsgálati jegyzőkönyvnek, rajzeszközöknek, jelölőfilceknek és azonosító címkéknek. A vizsgálathoz a hűtőközeg vagy a biztonságosan alkalmazott vizsgálati közeg érzékelésére alkalmas elektronikus szivárgáskereső, szivárgásvizsgáló spray, zseblámpa és vizsgálótükör szükséges. A burkolatok eltávolításához alapvető kéziszerszámokat, csavarhúzókat, fogókat és villáskulcsokat kell biztosítani. Szükséges továbbá a megfelelő egyéni védőfelszerelés, különösen a védőkesztyű, védőszemüveg és munkavédelmi lábbeli. A fényképes dokumentáció elkészítéséhez mobiltelefon vagy fényképezőgép, a jegyzőkönyv feldolgozásához pedig számítógép és nyomtató használható.

	A projekt tervezése során felhasznált források: 
SZABVÁNY MSZ EN 378
Sashalmi György, Szellőző- és klímaberendezés-szerelő szakmai ismeretek
Műszaki Kiadó, Budapest, ISBN: 9789632750866

	Félkész termékek/produktumok tárolásának helye (ha releváns): 
nem releváns

	Digitális produktumok tárolására szolgáló tárhely: 
Iskola hálózatán kialakított osztály / egyéni mappákban.






1. A projekt illeszkedése a KKK-hoz (deszkriptorok a KKK-ból) 

	Sorszám
	Készségek, képességek
	Ismeretek
	Elvárt viselkedésmódok, attitűdök
	Önállóság és felelősség mértéke

	7.
	Tömörségellenőrzést, szivárgásvizsgálatot és vákuum-tartási próbát végez.
	Ismeri az ellenőrzés eszközeit, gépeit, annak használatát, dokumentálását.
	Belátja a tömítettség fontosságát. Szem előtt tartja a gázok környezetre gyakorolt hatását.
	Önellenőrzést végez. Javítja a hibáit. Be-tartja a biztonsági és a környezetvédelmi előírásokat.

	10.
	Épületgépészeti kivitelezési dokumentumokat alkalmaz. Tervezővel egyeztet.
	Átlátja az építészeti, épületgépészeti terve-ket, kivitelezési dokumentációt.
	Tisztában van a tervdokumentáció felépítésével. Értelmezi a műszaki rajzokat.
	Felelősséget vállal a tervdokumentáció betartásáért és annak etikus használatáért.

	11. 
	Munkaterületét összerendezi, tiszta állapotban adja át. A keletkezett hulladékot, törmeléket az arra vonatkozó szabályzások alapján kezeli.
	Ismeri a munka befejezésének protokollját. Ismeri az udvarias kommunikációs formákat, szabályokat.
	Kommunikációjában udvarias, figyelembe veszi a megrendelői igényeket a munkájának minőségromlása nélkül. Törekszik a környezettudatos munkavégzésre, a keletkezett hulladék minimalizálására.
	Önállóan elvégzi a munka befejezését követő folyamatokat. Átadás előtt önellenőrzést végez. Javítja az esetleges hibákat. A keletkezett hulladékot önállóan, az előírásoknak megfelelően kezeli.

	12. 
	Alkalmazza a hűtő és szellőzőrendszerrel kapcsolat-ban használt szak-szavakat a tanult idegen nyelvi kifejezéseket.
	Rendelkezik a hűtés és szellőzésrendszer szókincsével, a tanult idegen nyelvi kifejezéseivel.
	Elkötelezett szak-mája és nyelvezetének használata iránt.
	Érthetően, szakszavak használatával, összefüggő mondatokban kommunikál

	13. 
	Kezeli az IKT eszközöket. Alkalmazza a digitális megoldásokat.
	Felhasználói szinten tudja használni az IKT eszközöket.
	Érdeklődik az új digitális eszközök használatának lehetőségei iránt.
	Tudatosan használja az IKT eszközöket. Kreatív a digitalizáció alkalmazásában.

	14. 
	Hatósági bejárásokat, hűtés- és szellőzésrendszer átadásokat folytat.
	Ismeri a hatósági eljárások protokollját, az eljárásokhoz szükséges dokumentumokat, nyilatkozatokat, jegyzőkönyveket.
	Szem előtt tartja a hatósági előírásokat a munkavégzés során.
	Felelősséget vállal a saját munkája minőségéért. Együttműködik a vezetőivel és a szakhatósággal


	
[image: ][image: ][image: ]


12

2. A projekt tartalmi felépítése és elvárt tanulási eredmények 

	[bookmark: _Hlk175835126]Projektelem (téma)
	Készségek, képességek
	Ismeretek
	Elvárt viselkedés-módok, attitűdök
	Önállóság és felelősség mértéke
	Tevékenység
	Munkaforma (egyéni, páros, csoportos)
	Általános és szakmához kötődő digitális kompetenciák
	Felelős
	Időtartam

	Projektindító megbeszélés, a tanulók bevonása a tervezésbe
	Lényegkiemelés, kommunikáció
	A projekt célja, munkafolyamata és biztonsági követelményei
	Érdeklődés, együttműködés, szabálykövetés
	Oktatói irányítással vesz részt a tervezésben
	Feladatértelmezés, célok és követelmények megbeszélése
	Csoportos
	Digitális műszaki dokumentumok megnyitása és értelmezése
	Oktató
	0,5 óra

	A tanulói projekt személyre szabása
	Önálló tervezés, feladatszervezés
	A vizsgált makett vagy berendezés felépítése
	Felelősségteljes feladatvállalás
	Oktatói egyeztetéssel önállóan tervezi meg a munkáját
	A vizsgált berendezés és az egyéni feladatok meghatározása
	Egyéni
	Digitális munkaterv készítése
	Oktató, tanuló
	0,5 óra

	A hűtőkör elemzése és a szivárgáskeresési terv elkészítése
	Műszaki rajzolvasás, rendszerszemlélet
	A hűtőkör elemei, kötései és lehetséges szivárgási helyei
	Pontosság, következetesség
	A műszaki rajzot önállóan elemzi, döntéseit indokolja
	A részegységek és vizsgálati pontok azonosítása, a terv elkészítése
	Egyéni
	Műszaki ábra digitális jelölése
	Tanuló
	0,5 óra

	A vizsgálat előkészítése
	Eszközválasztás, veszélyfelismerés
	Munkavédelmi előírások, az elektronikus szivárgáskereső működése
	Biztonságtudatosság, környezettudatosság
	Az ellenőrzést oktatói felügyelettel végzi
	A munkaterület, a berendezés és a mérőműszer ellenőrzése
	Egyéni
	Műszeradatok és berendezésadatok rögzítése
	Tanuló, oktató vagy duális partner
	0,5 óra

	Szivárgásvizsgálat és dokumentálás
	Műszerhasználat, hibakeresés, megfigyelés
	A szivárgásvizsgálat technológiai sorrendje és dokumentálása
	Türelmes, alapos és szabálykövető munkavégzés
	A vizsgálatot felügyelettel végzi, a mért adatokért felelősséget vállal
	A vizsgálati pontok ellenőrzése, a hibák azonosítása, fényképezés és jegyzőkönyv-kitöltés
	Egyéni
	Digitális fényképezés, adatbevitel és dokumentumkezelés
	Tanuló, oktató vagy képesített szakember
	1,5 óra

	Értékelés
	Önelemzés, szakmai kommunikáció, következtetés
	A vizsgálati eredmények értelmezése
	Önreflexió, tárgyilagosság, fejlődési igény
	Saját munkáját önállóan értékeli
	A dokumentáció ellenőrzése, szakmai összegzés és visszajelzés
	Egyéni és csoportos
	Digitális bemutatás és dokumentummegosztás
	Tanuló, oktató
	0,5 óra



A projekt megvalósítás ütemezése 

[image: ]

3. A projekt záró értékelése
A projekt záró értékelése a munkafolyamat és az elkészült dokumentáció együttes vizsgálatával történik. Az oktató értékeli a szivárgásvizsgálat előkészítését, a vizsgálati sorrend betartását, a mérőműszer szakszerű használatát, a munkavédelmi szabályok alkalmazását és a tanuló önállóságát. A projekt eredményeként a megjelölt műszaki rajz, a szivárgáskeresési terv, a kitöltött jegyzőkönyv és a fényképes dokumentáció kerül értékelésre. Kiemelt szempont a feltárt szivárgási helyek pontos meghatározása, az adatok hiteles rögzítése és a megfelelő szakmai következtetések levonása. A problémamegoldás értékelése során figyelembe kell venni, hogyan reagál a tanuló a műszer jelzéseire, a bizonytalan mérési eredményekre és az esetleges hibákra. Az értékelés oktatói megfigyelésből, tanulói önreflexióból és – duális partner bevonása esetén – a képesített szakember szakmai visszajelzéséből áll. A teljesítmény minősítése előre ismertetett szempontok alapján, négyszintű TEA-alapú értékeléssel történik.

3.1. Külső értékelés: nem releváns
3.2. Belső értékelés


3.2.1. Tanulók önértékelése/önreflexió 
[image: ]

3.2.2. Társak értékelése
A projekt során lehetőséget biztosítunk arra, hogy a tanulók egymás munkáját is értékeljék. A társértékelés célja a szakmai kommunikáció, a megfigyelőképesség és az együttműködés fejlesztése. Az értékelő tanuló megfigyeli társa munkaszervezését, eszközhasználatát és a szivárgásvizsgálat végrehajtását. Kiemelt szempont a vizsgálati sorrend, a pontosság, a munkabiztonság és a dokumentáció megfelelősége. A társak visszajelzést adhatnak a feltárt szivárgási helyek azonosításáról és a műszer jelzéseinek értelmezéséről. Az értékelés során először a jól elvégzett tevékenységeket és az erősségeket kell megfogalmazni. Ezt követően egy fejlesztendő területet és egy konkrét javítási javaslatot is meg kell nevezni. A véleményt tárgyilagosan, tiszteletteljesen és szakmai érvekkel alátámasztva kell közölni. A társértékelés történhet rövid értékelőlapon vagy a feladat befejezése után szóban. Az oktató irányítja a megbeszélést, és gondoskodik arról, hogy minden tanuló építő jellegű visszajelzést kapjon.





















3.2.3. Oktatói értékelés 
[image: ]
3.3. Előre ismertetett értékelési kritériumok, megfigyelési szempontok: 

	Értékelési kritérium
	Megfigyelési szempont


	Szakmaiság
	A hűtőkör elemeinek felismerése, a lehetséges szivárgási helyek azonosítása, a vizsgálati sorrend betartása, a műszer szakszerű használata és a jegyzőkönyv pontos kitöltése.

	Munkabiztonság
	A munka-, tűz- és környezetvédelmi szabályok betartása, az egyéni védőeszközök használata és a kompetenciahatárok figyelembevétele.

	Problémamegoldás és kreativitás
	A bizonytalan műszerjelzések felismerése, a mérés megismétlése, a hiba okának keresése és szakmailag indokolt vizsgálati javaslatok megfogalmazása.

	Makett kivitelezése
	Nem releváns, mert a tanuló előre megépített hűtőköri maketten vagy duális partner által biztosított valódi berendezésen végzi a vizsgálatot. A berendezés szakszerű és állagmegóvó kezelése azonban értékelendő.

	Előadásmód
	A vizsgálati folyamat, az eredmények és a szakmai következtetések rövid, érthető és szakszerű bemutatása.

	Időgazdálkodás
	A munkafázisok megfelelő ütemezése, a vizsgálat és a dokumentáció befejezése a rendelkezésre álló négy órán belül.

	Csapatmunka
	Egyéni projekt esetén nem releváns. Társértékelés vagy duális partner bevonása esetén az együttműködés, a szakmai kommunikáció és a segítség elfogadása értékelhető.

	Dokumentáció
	A műszaki ábra, a szivárgáskeresési terv, a jegyzőkönyv és a fényképes dokumentáció pontossága, teljessége és áttekinthetősége.




Függelék – A projektek tervezésekor nem töltendő!


1. Feladatiírás (diák számára) – Kötelezően kitöltendő a projektíróknak! 
A feladatod egy hűtőberendezés szabványos eljárásrendet követő szivárgásvizsgálatának megtervezése, végrehajtása és dokumentálása. A vizsgálatot tanműhelyi hűtőköri maketten vagy duális partner bevonásával valódi berendezésen végezheted el. A munka megkezdése előtt tanulmányozd a műszaki rajzot, és azonosítsd a hűtőkör fő szerkezeti elemeit. A rajzon jelöld be a lehetséges szivárgási helyeket, majd készíts szivárgáskeresési tervet. Ellenőrizd a munkaterületet, az egyéni védőeszközöket és az elektronikus szivárgáskereső működőképességét. A kijelölt vizsgálati pontokat megfelelő sorrendben és a műszer használati előírásainak betartásával ellenőrizd. A bizonytalan műszerjelzéseket ismételt vizsgálattal erősítsd meg. 
Az eredményeket valósághűen rögzítsd a szivárgásvizsgálati jegyzőkönyvben, és készíts fényképes dokumentációt. A feladat végén röviden foglald össze a feltárt hibákat és a szükséges további intézkedéseket. A munkát négy óra alatt, a munka-, tűz- és környezetvédelmi szabályok betartásával kell elvégezned.
2. A projekt részletes költségterve 
	Költség tárgya
	Mértékegység
	Mennyiség

	Szivárgásvizsgáló spray
	db
	1

	Elektronikus szivárgáskeresőhöz szükséges elem vagy akkumulátor
	készlet
	1

	Műszerszűrő vagy cserélhető érzékelőelem, szükség szerint
	db
	1

	Tisztítókendő
	csomag
	1

	Felülettisztító folyadék
	l
	0,5

	Vizsgálati pontokat jelölő címke
	készlet
	1

	Alkoholos jelölőfilc
	db
	1

	Egyszer használatos védőkesztyű
	pár
	tanulónként 1

	Szivárgáskeresési tervlap
	db
	tanulónként 1

	Szivárgásvizsgálati jegyzőkönyv
	db
	tanulónként 1



3. Projektnapló  nem releváns
4. [bookmark: _Hlk175835191]Munkanapló  nem releváns


5. Egyéb dokumentumok (pl. műszaki rajz) – Kötelezően kitöltendő a projektíróknak! 
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1. Feladatkiírás a teljes projekt során megvalósuló tevékenységekről (diák számára)

A projekt elején a tanulók megismerik a szivárgásvizsgálat célját, várható eredményeit és értékelési szempontjait. Az oktató bemutatja a vizsgálandó hűtőköri makettet vagy a duális partner által biztosított valódi berendezést. A tanulók áttekintik a hűtőkör felépítését és működését. A műszaki rajz alapján felismerik a rendszer fő szerkezeti elemeit és csatlakozásait. Meghatározzák azokat a helyeket, amelyekre a vizsgálat során különös figyelmet kell fordítani. Elkészítik saját szivárgáskeresési tervüket és megtervezik a munkafolyamatot. Előkészítik a munkaterületet, a dokumentációt és a szükséges mérőeszközöket. Ellenőrzik az elektronikus szivárgáskereső működőképességét és alkalmasságát. A vizsgálatot önállóan, de oktatói vagy képesített szakemberi felügyelet mellett hajtják végre. A munkavégzés során betartják a munka-, tűz- és környezetvédelmi követelményeket. A megfigyeléseket és a műszer jelzéseit folyamatosan rögzítik. Az eredményekről jegyzőkönyvet és rövid fényképes dokumentációt készítenek. A projekt végén összegzik tapasztalataikat és megfogalmazzák szakmai következtetéseiket. A tanulók önértékelést végeznek, valamint lehetőséget kapnak egymás munkájának szóbeli értékelésére. Az oktató a teljes munkafolyamatot, az elkészült dokumentációt és a tanuló szakmai fejlődését TEA-alapú értékelőlapon minősíti.




2. Költségvetési terv


	Költség tárgya 

	Mértékegység megnevezése


	Mennyiség
	Egységár (Ft)
	Költség 
(ÁFA-val növelten) 
(Ft)

	Szivárgásvizsgáló spray
	db
	1
	
	

	Elektronikus szivárgáskeresőhöz szükséges elem vagy akkumulátor
	készlet
	1
	
	

	Műszerszűrő vagy cserélhető érzékelőelem, szükség szerint
	db
	1
	
	

	Tisztítókendő
	csomag
	1
	
	

	Felülettisztító folyadék
	l
	0,5
	
	

	Vizsgálati pontokat jelölő címke
	készlet
	1
	
	

	Alkoholos jelölőfilc
	db
	1
	
	

	Egyszer használatos védőkesztyű
	pár
	tanulónként 1
	
	

	Szivárgáskeresési tervlap
	db
	tanulónként 1
	
	

	Szivárgásvizsgálati jegyzőkönyv
	db
	tanulónként 1
	
	

	Összes költség:
	




3. Munkanapló (diák)

Munkanapló tulajdonosa: ………………………………………………………...............
Projekt neve/címe: …………………………………………………………………...………….
A projekt témaköre (miről szól?): ……………………………………………….………..
Projektvezető(k): …………………………………………………………………….…….……..
Csoporttársak a projektben: ……………………………………………………………...…
Projekt időtartama: ……………………………………………………………………..……….
A projekt tervezett produktuma: …………………………………………………………..

· Célok és elvárások
Projekt célja:
Várt eredmények:
Fejlesztendő szakmai készségek:

· Tervezés
	Feladat
	Felelős
	Szükséges eszköz/anyag
	Határidő

	
	
	
	

	
	
	
	



· Megvalósítási napló
	Dátum
	Elvégzett feladat (egyéni/csoportos)
	Szükséges eszköz/anyag
	Problémák és megoldások
	Időráfordítás

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



· Szakmai módszerek
Alkalmazott technológiák, eljárások:
Miért ezeket választottam:

· Ellenőrzés, értékelés
Munka előrehaladásának ellenőrzése:
Hibák, javítások:

· Összegzés, önértékelés
Előzetes ismereteim/tudásom a projekt témájával kapcsolatban: 
A projekt során tanultam meg: 
A projekt során megtanult ismereteimet hasznosítani tudom a következő szituációkban/területen/problémák megoldásában: 
Legnagyobb eredményem:
Legnagyobb kihívás:
Mit csinálnék máshogy legközelebb:

Fotók/rajzok, amelyek a projekt megvalósítása során készültek az adatvédelmi követelmények szigorú betartásával ( A tanuló előzetes megegyezés szerint csatolja a munkanaplójához, elektronikusan vagy nyomtatva.)

4. Projektnapló (oktató)

Tanári Projektnapló – Szakképzési Projektfeladat
Projekt címe: ______________________________________
Téma rövid leírása: ______________________________________
Oktató neve: ___________________
Időtartam: Kezdés: ____ / ____ / ____  –  Befejezés: ____ / ____ / ____
Résztvevő csoport/osztály: __________________________


1. Projektcélok és követelmények
Célkitűzések:
Szakmai kompetenciák, melyek fejlesztése a cél:
Értékelési szempontok:

2. Ütemterv és mérföldkövek
	Mérföldkő
	Határidő
	Ellenőrzési mód
	Státusz

	
	
	
	

	
	
	
	



3. Megfigyelési napló
	Dátum
	Csoport/Diák neve
	Megfigyelt tevékenységek
	Erősségek
	Fejlesztendő területek
	Megbeszélés / visszajelzés

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



4. Problémák és beavatkozások
	Dátum
	Leírás
	Beavatkozás módja
	Eredmény

	
	
	
	

	
	
	
	




5. Értékelés és összegzés
Mennyire teljesültek a projektcélok:
Kiemelkedő teljesítmények:
Általános tapasztalatok:
Javaslatok a jövőre:


6. Egyéb dokumentumok
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